Mcd ミリcandela

明るさ

フルカラーLED 抵抗計算

13 L 光る

レジスタにどこがoutputでどこがinputか書き込む、割り振る

PWM pulse width modiration

D/A変換

Duty比

PWM周期-PWMのonecycleの長さ

トランジスタにPWMのパルスを与えるとき、トランジスタのベースのためにPWMのパルスの周期が短すぎると、間に合わずにあっちっちになる。

アノードコモン　反転する

カソードコモン

アノード　入力

カソード　出力

ハイパワーLED

baudrate 9600 19600

slider の名前をslider

git clone URL